|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на PVC тръби Ф110 за комуникационни кабели, включително изкоп и обратен насип ВКЛЮЧВА:  1.Направа на изкоп 08/0.4 м по съществуващо кабелно трасе РЪЧНО  2. Доставка и полагане в готов изкоп на PVC тръба Ф 110/3.2 мм. | м. |
| 2 | Изграждане на ревизионни шахти с бетонови капаци за ревизия на оптични кабели, включително всички свързани с това разходи ВКЛЮЧВА:  1.Направа на кабелна шахта 0.6/09 м | бр |